Considerare la seguente architectura MIPS64:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| * + Integer ALU: 1 clock cycle   + Data memory: 1 clock cycle   + FP multiplier unit: pipelined 5 stages | * + FP arithmetic unit: pipelined 3 stages   + FP divider unit: not pipelined unit that requires 9 clock cycles   + branch delay slot: 1 clock cycle, and the branch delay slot disabilitato | * + forwarding abilitato   + è possibile completare lo stage EXE di una istruzion in modo out-of-order. |

Facendo riferimento al frammento di codice riportato, si mostrino le tempistiche relative all’esecuzione ciascuna istruzione e si calcoli il numero totale di clock cycles necessari per eseguire comletamente il programma.

for (i = 0; i < 100; i++) {

v5[i] = (v1[i]/v2[i]) \* (v3[i]+v4[i]);

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| .data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Clock  cycles |
| V1: .double “100 values” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V2: .double “100 values” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V3: .double “100 values”  …  V5: .double “100 zeros” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .text |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| main: daddui r1,r0,8\*100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| loop: l.d f1,v1(r1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| l.d f2,v2(r1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| l.d f3,v3(r1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| l.d f4,v4(r1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| div.d f5,f1,f2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| add.d f6,f3,f4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| mul.d f5,f5,f6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| s.d f5,v5(r1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| daddui r1,r1,-8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| bnez r1,loop |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| halt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |

Considerato un programma basato su loop, ed assumendo che il processore utilizzato sia un MIPS64 che implementa multiple-issue e speculation:

* + Issue di 2 instruzioni per clock cycle
  + Instruzioni jump richiedono 1 issue
  + Esegui il commit di 2 istruzioni per clock cycle
  + Le unità funzionali hanno le seguenti caratteristiche:
    1. 1 Memory address 1 clock cycle
    2. 1 Integer ALU 1 clock cycle
    3. 1 Jump unit 1 clock cycle
    4. 1 FP multiplier unit, which is pipelined: 8 stages
    5. 1 FP divider unit, which is not pipelined: 8 clock cycles
    6. 1 FP Arithmetic unit, which is pipelined: 4 stages
  + La predizione di salto è sempre corretta
  + Non ci sono cache misses
  + Esistono 2 CDB (Common Data Bus).
* Si completi la tabella mostrando il comportamento del processore durante le 3 iniziali iterazioni

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # iterazione | Instruction | ISSUE | EXE | MEM | CDBx2 | COMMITx2 |
| 1 | l.d f1,v1(r1) |  |  |  |  |  |
| 1 | l.d f2,v2(r1) |  |  |  |  |  |
| 1 | mul.d f5,f1,f2 |  |  |  |  |  |
| 1 | div.d f2,f2,f2 |  |  |  |  |  |
| 1 | mul.d f5,f5,f2 |  |  |  |  |  |
| 1 | s.d f5,v5(r1) |  |  |  |  |  |
| 1 | daddui r1,r1,-8 |  |  |  |  |  |
| 1 | bnez r1,loop |  |  |  |  |  |
| 2 | l.d f1,v1(r1) |  |  |  |  |  |
| 2 | l.d f2,v2(r1) |  |  |  |  |  |
| 2 | mul.d f5,f1,f2 |  |  |  |  |  |
| 2 | div.d f2,f2,f2 |  |  |  |  |  |
| 2 | mul.d f5,f5,f2 |  |  |  |  |  |
| 2 | s.d f5,v5(r1) |  |  |  |  |  |
| 2 | daddui r1,r1,-8 |  |  |  |  |  |
| 2 | bnez r1,loop |  |  |  |  |  |
| 3 | l.d f1,v1(r1) |  |  |  |  |  |
| 3 | l.d f2,v2(r1) |  |  |  |  |  |
| 3 | mul.d f5,f1,f2 |  |  |  |  |  |
| 3 | div.d f2,f2,f2 |  |  |  |  |  |
| 3 | mul.d f5,f5,f2 |  |  |  |  |  |
| 3 | s.d f5,v5(r1) |  |  |  |  |  |
| 3 | daddui r1,r1,-8 |  |  |  |  |  |
| 3 | bnez r1,loop |  |  |  |  |  |